<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<project>
  <fileVersion>1</fileVersion>
  <configuration>
    <name>Debug</name>
    <file>
      <name>$PROJ_DIR$\ParTest\ParTest.c</name>
      <outputs>
        <tool>
          <name>ICCAVR</name>
          <file>$PROJ_DIR$\Output\Obj\ParTest.r90</file>
        </tool>
      </outputs>
    </file>
    <file>
      <name>$PROJ_DIR$\serial\serial.c</name>
      <outputs>
        <tool>
          <name>ICCAVR</name>
          <file>$PROJ_DIR$\Output\Obj\serial.r90</file>
        </tool>
      </outputs>
    </file>
    <file>
      <name>$PROJ_DIR$\..\..\Source\portable\IAR\ATMega323\portmacro.s90</name>
      <outputs>
        <tool>
          <name>AAVR</name>
          <file>$PROJ_DIR$\Output\Obj\portmacro.r90</file>
        </tool>
      </outputs>
    </file>
    <file>
      <name>$PROJ_DIR$\..\Common\Minimal\comtest.c</name>
      <outputs>
        <tool>
          <name>ICCAVR</name>
          <file>$PROJ_DIR$\Output\Obj\comtest.r90</file>
        </tool>
      </outputs>
    </file>
    <file>
      <name>$PROJ_DIR$\..\..\Source\tasks.c</name>
      <outputs>
        <tool>
          <name>ICCAVR</name>
          <file>$PROJ_DIR$\Output\Obj\tasks.r90</file>
        </tool>
      </outputs>
    </file>
    <file>
      <name>$PROJ_DIR$\..\Common\Minimal\integer.c</name>
      <outputs>
        <tool>
          <name>ICCAVR</name>
          <file>$PROJ_DIR$\Output\Obj\integer.r90</file>
        </tool>
      </outputs>
    </file>
    <file>
      <name>$PROJ_DIR$\..\..\Source\portable\MemMang\heap_1.c</name>
      <outputs>
        <tool>
          <name>ICCAVR</name>
          <file>$PROJ_DIR$\Output\Obj\heap_1.r90</file>
        </tool>
      </outputs>
    </file>
    <file>
      <name>$PROJ_DIR$\..\..\Source\portable\IAR\ATMega323\port.c</name>
      <outputs>
        <tool>
          <name>ICCAVR</name>
          <file>$PROJ_DIR$\Output\Obj\port.r90</file>
        </tool>
      </outputs>
    </file>
    <file>
      <name>$PROJ_DIR$\..\Common\Minimal\PollQ.c</name>
      <outputs>
        <tool>
          <name>ICCAVR</name>
          <file>$PROJ_DIR$\Output\Obj\PollQ.r90</file>
        </tool>
      </outputs>
    </file>
    <file>
      <name>$PROJ_DIR$\..\..\Source\queue.c</name>
      <outputs>
        <tool>
          <name>ICCAVR</name>
          <file>$PROJ_DIR$\Output\Obj\queue.r90</file>
        </tool>
      </outputs>
    </file>
    <file>
      <name>$PROJ_DIR$\..\Common\Minimal\flash.c</name>
      <outputs>
        <tool>
          <name>ICCAVR</name>
          <file>$PROJ_DIR$\Output\Obj\flash.r90</file>
        </tool>
      </outputs>
    </file>
    <file>
      <name>$PROJ_DIR$\main.c</name>
      <outputs>
        <tool>
          <name>ICCAVR</name>
          <file>$PROJ_DIR$\Output\Obj\main.r90</file>
        </tool>
      </outputs>
    </file>
    <file>
      <name>$PROJ_DIR$\..\..\Source\list.c</name>
      <outputs>
        <tool>
          <name>ICCAVR</name>
          <file>$PROJ_DIR$\Output\Obj\list.r90</file>
        </tool>
      </outputs>
    </file>
    <file>
      <name>[ROOT_NODE]</name>
      <outputs>
        <tool>
          <name>XLINK</name>
          <file>$PROJ_DIR$\Output\Exe\rtosdemo.a90</file>
          <file>$PROJ_DIR$\Output\Exe\rtosdemo.d90</file>
        </tool>
      </outputs>
    </file>
    <forcedrebuild>
      <name>[MULTI_TOOL]</name>
      <tool>XLINK</tool>
    </forcedrebuild>
  </configuration>
</project>


